0.1 1

10 -6

10 -3

10 0

10 3

10 6 m7

m6 m5 m4

m3

m2

m1

Fig.1 (a) lL -1

=10 -6

b 2

/8 p

arXiv:cond-mat/0104160 10 Apr 2001

0.1 1

10 -3

10 -2

10 -1

10 0

10 1

10 2

10 3

m7

m6

m5

m4

m3 m2 m1

Fig.1 (b) lL

-1

=10 -3 b 2 /8 p

0.1 1

10 -2

10 -1

10 0

10 1

10 2 mL -1

=3

m7 m4 m3

m2

m1

m5

m 6

Fig.1 (c) lL

-1

=10 -1

b 2 /8 p

0.45 0.50 0.55 0.60 0.65

0.0

5.0x10 -5

1.0x10 -4

1.5x10 -4

2.0x10 -4

II I

Fig.2 (a) lL

-1

=10 -6 b 2 /8 p

0.4 0.6 0.8 1.0

0

2

4

6

8

10

12

II I

0.45 0.50 0.55 0.60

0.0

5.0x10 -3

1.0x10 -2

1.5x10 -2

II I

0.4 0.6 0.8 1.0

0

2

4

6

8

10

12

II

I

Fig.2 (b) lL

-1

=10 -3

b

2

/8 p

0.45 0.50 0.55

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

II I

0.4 0.6 0.8 1.0

0

2

4

6

8

II

I

Fig.2 (c) lL

-1

=10 -1 b

2

/8 p